Měření dat pro TPOINT

Miroslav Šlechta

26. dubna 2008

V tomto návodu je rozděleno měření dat pro tpoint do dvou částí. Jednak podle Wallaceových katalogů a jednak podle (našich) průběžných měření – tzn. pro získávání dat při rutinním spektroskopickém pozorování.

1 Měření podle Wallaceových katalogů

• Zapneme kameru “polního okuláru”. To je možné udělat na monitoru TECHNOLOGIE takto:

– Od hlavního monitoru OVLÁDÁNÍ šipkami v levém dolním rohu

dvakrát doprava, dostaneme se na monitor TECHNOLOGIE

Obrázek 1: Monitor technologie

– Kamera polního okuláru se zapíná/vypíná ikonkou DO1

• Zapneme kameru štěrbiny. K tomu se musíme nalogovat jako uživatel tcsuser na počítač alhena a dát na příkazovém řádku kamera. Zapneme kameru do stavu ON a otevřeme filtry na hodnotu 5 • Na hlavním monitoru OVLÁDÁNÍ dalekohledu zapneme hodinový pohyb a zapneme také všechny korekce a guide režim. Kliknutím otevřeme okna pro zadávání hvězdných souřadnic a pro tpoint - TPOINT RECORD:

• Soubor, do kterého se data ukládají, je v současné době generován automaticky, jeho jméno a umístění v adresářové struktuře je pevně dáno. Je to úmyslně, protože uživatel nemůže zapisovat do kořenového adresáře a nemůže tak omylem poškodit žádný konfigurační soubor. Jméno souboru, podle dohodnutého úzu, obsahuje rok, měsíc a den pozorování, například rc24.dat, kde r je rok 2008, c je březen a bf 24 je 24. den měsíce.

Upozornění: při otevření okna tpointu se drží jméno souboru z předchozího ukládání. Nelekněte se toho, jméno souboru se změní při ukládání prvního nového měření.

• V okně pro zadávání hvězdných souřadnic zvolte Wallaceův soubor, z něhož budete načítat hvězdy.

– Jste-li ve velínu, tj. u řídícího počítače, je cesta například c:\tpoint\stars20f.dat nebo c:\tpoint\stars10.dat

Obrázek 2: Zadávání hvězdných souřadnic a okno pro tpoint

– Jste-li v coudé, je třeba dát URL k řídícímu počítači, což je \\192.168.193.21\tpoint\stars20f.dat resp. ekvivalentně druhý katalog hvězd \\192.168.193.21\tpoint\stars10.dat

Hvězdy se vybírají pomocí ikonek Načti aktuální nebo Načti další. V obou případech se slovem “aktuální” či “další” myslí řádek v katalogu.Načtou se souřadnice z katalogu, odešlete je příkazem START v horní části tohoto okna (tj. v menu Cílové souřadnice hvězdné , nikoliv v menu Relativní posun). Dalekohled pak najede na vybranou hvězdu. Připomínám, že musíte mít spuštěný hodinový pohyb, jinak se příkaz nevykoná a dalekohled na hvězdu nenajede. V tomto okně také můžete volit, zda má dalekohled najíždět na hvězdu ve východní nebo západní poloze.

• Jakmile dalekohled najede na hvězdu, pohybem T3 ji dostaneme na štěrbinu.

Používejte k tomu pouze pohyb T3 a žádný jiný. Jinak se ztrácí informace o původní a opravené poloze dalekohledu a celé měření je zbytečné

• V okně pro TPOINT klikneme na ikonku NAČTI, kterou načteme katalogové souřadnice a offsety dalekohledu

• ikonkou Zapiš záznam v témže okně měření uložíme.

• Ve Wallaceově katalogu najdeme pomocí ikonky Načti další další hvězdu, která je nad obzorem, dáme START a pokračujeme v měření.

2 Měření dat pro TPOINT při rutinním spektroskopickém pozorování

K měření dat pro TPOINT lze využít i běžný pozorovací “spektroskopický” režím, tj. není nutné se omezovat na Wallaceův katalog. Cílové hvězdné souřadnice je možné zadávat i manuálně (do korekčního modelu pak nebudou započítány vlastní pohyby hvězd, ale ve většině případů by se tím neměla vnést významná chyba).

• V okně pro zadávání hvězdných souřadnic – viz. obrázek 2 vlevo – zadáme souřadnice cílového objektu v ekvinokciu 2000.0, dáme START a najedeme dalekohledem ne objekt.

• Můžeme využít databázi Lenky Kotkové. Ta je na webu na URL pleione/∼lenka/stars. V prohlížeči na počítačích v coudé, například na primule nebo alheně, vybereme hvězdu; objeví se její souřadnice a vedle nich ikonka Send:

(připomínám, že tento obrázek je zkopírován z webového prohlížeče). Kliknutím na ikonku je možné odeslat souřadnice hvězdy (v požadovaném ekvinokciu 2000,0) řídícímu počítači dalekohledu, souřadnice se automaticky objeví v okně cílových hvězdných souřadnic – viz. obrázek 2 vlevo – a stačí pak zde kliknout na START a dalekohled najede na cíl. Nemusíme tedy zadávat souřadnice ručně, jsou-li již v Lenčině databázi.

• V okně pro TPOINT KOREKCE – viz. obrázek 2 vpravo – opět načteme polohu hvězdy, kterou máme na štěrbině a uložíme do souboru.

Měření je tedy v principu stejné, jako když pracujeme s Wallaceovým katalogem. Opět prosím používejte pouze pohyby T3!!